**PRILOG 2.**

# TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

**ZA NABAVU TRAKTORA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRAŽENE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE** | **PONUĐENO** | | **PROIZVOĐAČ** | **MODEL** |  |
|  |  |
| **DA** | **NE** | **OPIS PONUĐENOG** | |
| **1. MOTOR I POGON** |  |  |  | |
| Maksimalna snaga motora min: 110 KS |  |  |  | |
| Spremnik goriva: najmanje 130 l |  |  |  | |
| Elektronska snaga motora |  |  |  | |
| Ventilator motora |  |  |  | |
| Ispušna cijev sa bočnim ispuhom uz kabinu traktora |  |  |  | |
| Elektronska kontrola motora |  |  |  | |  |
| Elektrohidrauličko isključivanje prednjeg pogona |  |  |  | |
| Kočenje na sva 4 kotača |  |  |  | |
| Mehanička ručna kočnica |  |  |  | |
| Prednja i stražnja blokada diferencijala sa elektrohidrauličkim uključivanjem |  |  |  | |
| **2. MJENJAČ SA 5 BRZINA** |  |  |  | |
| **3. KABINA** |  |  |  | |
| Kabina sa zvučnom izolacijom |  |  |  | |
| Grijanje i hlađenje |  |  |  | |
| 2 prednja + 2 stražnja svjetla |  |  |  | |
| Digitalni display |  |  |  | |
| **4. OSTALO** |  |  |  | |
| Kardan sa 1 brzinom |  |  |  | |
| Elektrohidraulično uključivanje stražnjeg kardana |  |  |  | |
| Stražnja kuka sa brzim podešavanjem visine |  |  |  | |
| Jamstvo: min. 1 (jedna) godina od dana isporuke |  |  |  | |

Rok isporuke:

Cijena u kn (bez PDV-a):

U , 2022. godine

Potpis i pečat ovlaštene osobe: